
***ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКА КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (ПУНКТ ПРОПУСКА)***

Содержание

1. Общее положение
2. Инструкция на пунктах пропуска
3. ***Общее положение***
   1. Настоящая инструкция разработана с целью обеспечения эффективной работы сотрудников Комитета Государственных Доходов (КГД) при использовании ИС «Транзит»;
   2. Сотрудники обязаны строго следовать указаниям и процедурам, описанным в данной инструкции, для обеспечения точности, прозрачности и безопасности в работе с системой;
   3. Сотрудникам предоставят персональные учетные данные для входа в информационную систему;
   4. Каждый сотрудник обязан соблюдать правила безопасности, включая надежное хранение и регулярное обновление паролей;
   5. Сотрудники должны ознакомиться с интерфейсом ИС «Транзит» и освоить функционал всех необходимых разделов;
   6. Следить за обновлениями системы и обеспечивать их внедрение в рабочий процесс;
   7. Соблюдать политику безопасности при работе с конфиденциальной информацией;
   8. Не допускать передачи учетных данных третьим лицам без предварительного согласования;
   9. Предоставлять обратную связь по работе системы и вносить предложения по ее улучшению;
   10. Сотрудники несут ответственность за точность введенных данных, соблюдение правил и процедур, а также безопасность информации;
   11. При завершении работы с информационной системой, сотрудники обязаны выходить из системы и поддерживать безопасность своих учетных данных;
   12. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и распространяется на всех сотрудников, работающих на пунктах пропуска;
4. ***Инструкция на пунктах пропуска***

***Процесс навешивания навигационной пломбы***

* 1. Сотрудник КГД подходит к транспортному средству (ТС), которое припарковано в выделенном месте;
  2. Ожидает прибытия водителя (перевозчика), который должен предоставить необходимое количество навигационных пломб (НП) для ТС;
  3. При получении НП убедитесь, что водитель предоставляет соответствующие документы, подтверждающие право на использование этих навигационных пломб для данного транспортного средства;
  4. Проверьте соответствие предоставленных НП и документов информации, указанной в документах перевозчика;
  5. Подготовьте все необходимое для навешивания НП;
  6. Оцените тип транспортного средства (вагон, цистерна, рефрижератор, контейнер) и определите места расположения запорных устройств;
  7. Расположите трос навигационной пломбы так, чтобы он проходил через отверстия запорных устройств (согласно рисунку 1А);



А Б

Рисунок 1 – Наложение НП

* 1. После прохождения троса навигационной пломбы через отверстия запорных устройств, приступите к закреплению пломбы на поверхности транспортного средства (ТС);
  2. Разместите магнит на тыльной стороне корпуса навигационной пломбы согласно рисунку 2. Обеспечьте плотное прилегание магнита к поверхности ТС;
  3. Удостоверьтесь, что магнит надежно фиксирует навигационную пломбу на транспортном средстве;
  4. Вставьте один из концов троса в запорный механизм навигационной пломбы;
  5. Плотно закройте запорный механизм, удостоверившись, что трос прочно удерживается внутри;
  6. Убедитесь в том, что запорный механизм полностью зафиксирован и не допускает нежелательного доступа или изменений;
  7. Внимательно осмотрите закрепленную навигационную пломбу, убедившись в ее надежном креплении и отсутствии видимых повреждений;
  8. Проверьте, что запорный механизм не поддается легкому открытию без нарушения целостности троса;



Рисунок 2 – НП, закрепленная с помощью магнита на поверхности ТС

* 1. Запустите мобильное приложение на вашем устройстве;
  2. Введите государственный регистрационный номер (ГРНЗ) транспортного средства в соответствующем поле (см. рисунок 3А);
  3. Выберите соответствующую перевозку в приложении;
  4. Нажмите кнопку "Обработать" для завершения процесса регистрации навигационной пломбы (см. рисунок 3Б);
  5. После закрепления и закрытия НП на ТС, следует зайти в мобильное приложение и вбить ГРНЗ ТС (рисунок 3А). Выбрать ГРНЗ, перевозку и нажать кнопку «Обработать» (рисунок 3Б)


  
 А Б

Рисунок 3 – Поиск ГРНЗ ТС и выбор перевозки


* 1. После нажатия кнопки "Обработать", выберите снова государственный регистрационный номер (ГРНЗ) транспортного средства из предоставленного списка;
  2. Подтвердите личность сотрудника, проводившего осмотр, нажав на галочку слева от "Подтверждение осмотра" (см. рисунок 4А);
  3. Укажите тип транспортного средства (ТС) из предложенного списка (см. рисунок 4Б);
  4. Выберите соответствующую навигационную пломбу (НП) из представленных вариантов (см. рисунок 4В);

А Б В

Рисунок 4 – Выбор ГРНЗ, типа ТС и НП

* 1. После успешного подтверждения осмотра, переходите к этапу "Фотофиксация";
  2. Сфотографируйте навигационную пломбу с закрытым тросом, уделяя внимание четкости изображения и видимости номера пломбы на поверхности транспортного средства (см. рисунок 5А);
  3. Нажмите на поле "Прикрепить документы" в мобильном приложении (см. рисунок 5Б);
  4. Загрузите с вашего мобильного устройства все необходимые документы, касающиеся данной перевозки (например, разрешения, накладные и другие), убедившись в их полноте и четкости;
  5. Нажмите кнопку "Готово" для завершения процесса (см. рисунок 5В);



А Б В

Рисунок 5 – Фотофиксация и загрузка документов




* 1. После успешной загрузки всех необходимых документов, нажмите кнопку "Далее" в мобильном приложении (см. рисунок 6А);
  2. Если транспортное средство (ТС) не имеет дополнительных грузовых отсеков, выберите "Нет" (см. рисунок 6Б);
  3. В случае необходимости дополнительной информации о промежуточных пунктах следования, нажмите кнопку "Указать";
  4. Если дополнительная информация не требуется, нажмите кнопку "Пропустить";



А Б В

Рисунок 6 – Активация НП и дополнительная информация о грузовых отсеках и пунктах пути следования


* 1. При необходимости указания дополнительных пунктов следования перевозки, нажмите кнопку "Указать" в мобильном приложении;
  2. В появившемся окне выберите "Область" (см. рисунок 7А);
  3. Выберите соответствующий "Район" (см. рисунок 7Б);
  4. Если требуется заполнить информацию о нескольких пунктах следования, нажмите кнопку "Добавить пункт следования" и повторите операцию необходимое количество раз (см. рисунок 7В);



А Б В

Рисунок 7 – Информация о дополнительных пунктах следования

* 1. После указания всех необходимых данных, перейдите к завершающему этапу активации перевозки;
  2. Подтвердите активацию, нажав на галочку слева от "Подтвердить активацию" (см. рисунок 8А);
  3. Повторно подтвердите активацию, нажав кнопку "Да" (см. рисунок 8Б);
  4. Нажмите кнопку "Завершить", чтобы полностью закончить процесс наложения навигационной пломбы (см. рисунок 8В).





А Б В

Рисунок 8 – активация перевозки и завершение процесса наложения НП

***Процесс снятия навигационной пломбы***


* 1. Запустите мобильное приложение и начните процесс снятия навигационной пломбы с поиска государственного регистрационного номера (ГРНЗ) транспортного средства (см. рисунок 9А);
  2. Выберите активную перевозку из предоставленного списка и зайдите в нее (см. рисунок 9Б);



А Б

Рисунок 9 – Поиск ГРНЗ и выбор перевозки для снятия НП

* 1. После входа в активную перевозку, выберите причину снятия навигационной пломбы (см. рисунок 10А);
  2. Выберите одну из опций: "Завершение перевозки" или "Частичное завершение перевозки" (если требуется частичная выгрузка товара);
  3. Далее выберите государственный регистрационный номер (ГРНЗ) транспортного средства;
  4. Подтвердите, что осмотр проведен непосредственно сотрудником Комитета Государственных Доходов (см. рисунок 10Б);

А Б

Рисунок 10 – Причина снятия НП и подтверждение осмотра

* 1. В следующем окне выберите навигационную пломбу (НП), которую вы хотите снять (см. рисунок 11А);
  2. После выбора НП, произведите фотофиксацию, нажав на кнопку "Фотофиксация" (см. рисунок 11Б);
  3. Наведите камеру мобильного устройства на навигационную пломбу, прикрепленную к транспортному средству, и сделайте качественное фото для документации;

А Б

Рисунок 11 – Выбор пломбы и фотофиксация снятия

* 1. В открывшемся окне после фотофиксации, нажмите на кнопку "Деактивировать / Открыть пломбу" (см. рисунок 12А);
  2. После деактивации, нажмите кнопку "Далее" (см. рисунок 12Б);
  3. Подтвердите деактивацию и нажмите на кнопку "Завершить перевозку" (см. рисунок 12В);



А Б В

Рисунок 12 – Деактивация НП и завершение перевозки

* 1. После успешной деактивации навигационной пломбы, освободите трос, который был использован для ее закрепления на поверхности транспортного средства;
  2. Осторожно снимите навигационную пломбу с поверхности ТС, убедившись, что она полностью освобождена и не повреждена;
  3. Передайте снятую навигационную пломбу непосредственно в руки перевозчику;
  4. Если количество навигационных пломб превышает одну, повторите вышеописанные действия для каждой пломбы.